**Existuje již více aplikací na vytvoření klonu interního systémového HDD. Klony jsou určeny pro vestavění do počítače tj. výměna za původní. Zajímá mne, jestli je prakticky možné, provést určitou úpravu klonu tak, aby by bylo možné bootovat s tímto diskem počítač přes USB. Podařilo se mi, 2x přes BIOS (UEFI) zavést systém z externího HDD (klonu), načetlo řadu ovladačů, ale pak jen krátce naběhla modrá obrazovka, provedl se reset. Podržením klávesy F9 jsem opět zvolil boot z USB, vše se opakovalo, ale po třetím pokusu mi nabídlo možnost pokračování, stiskem F8 opět nabídka více možností pokračovat, zvolil jsem NOUZOVÝ REŽIM a skutečně se spustil systém (nouzový) z externího HDD (klonu). V příloze posílám výpisy (jen výtažky z inkriminovaného místa protokolu spouštění) z bootovacích protokolů ntbtlog.txt obou disků int a ext. Je z toho zřejmé, že na určitém místě přejde z načítání HDD a pokračovat s instalací driveru chce ze síťového adaptéru. Je nějaké řešení? Děkuji předem za odbornou informaci.**

**ottosch**